KBS 스포츠월드 무인주차관제시스템

[설치 렌탈 사양서]

2023. 5.

장비별 요구기능 및 기본규격

1. 양방향 및 단방향 차량번호인식기/카메라/전광판/차단기

[입구,출구,회원전용]

가. 주요기능

1) 번호인식카메라가 전송한 영상을 분해하여 차량번호를 인식하여야 한다.

2) 번호관리컴퓨터와 LAN으로 연결되어 인식된 차량번호 영상화면을 전송하여야

한다.

3) 전광판에는 차량번호 및 안내문자, 주차요금을 표시하여야 한다.

4) 전광판은 LED를 사용하여 주간 및 기후 변화에도 실외에서 식별이 용이하여야

한다.

5) 차량번호인식기로 차량의 전/후면 번호판을 모두 인식할 수 있어야 한다.

나. 인식기 사양

1) 인 식 률 : 98% 이상 (앞,뒤 불량 번호판,특수번호판 제외)

2) 인식대상 : 승용차 및 버스 등

3) 인식내용 : 번호판의 한글 및 숫자

4) 번호판 인식속도 : 1초이내

5) 통신방식 : LAN(TCP/IP)

6) PC 사양 : - CPU : i5-8500 이상 (8세대) , - RAM : DDR4 8G 이상

- O/S : Windows 10 Pro , - HDD : 1TB 이상

다. 카메라 사양

1) 셔터속도 : 1/60 ~ 1/10,000

2) 조명장치 : IR LED 조명

3) 조명각도 : 20˚

4) 해상도 : 수평 1920픽셀, 수직 1080픽셀

5) 촬상소자 : CMOS 센서

6) 촬영가능 차량속도 : 30Km/h 이내

라. 전광판 사양

1) Local Server와 연결되어 입차된 차량번호 입차 정보를 표시하여야 한다.

2) Clouding Server와 연결되어 주차회원인지 조회 후 회원정보 안내 및 회원

공지 사항을 표시한다.

3) 출차 시 주차요금을 표시하여야 한다.

4) 전광판 모듈 : 64㎜ × 64㎜ module (2단 6열)

5) 통신방식 : LAN(TCP/IP)

마. 차단기 사양

1) 공급전원: AC 220V , 60Hz

2) 사용전원: DC 24V / 10A

3) 동작형식: 크랭크식 구동방식

4) 동작속도:  차단바 상승/하강 1.5 초~3 초 조절가능

5) Bar길이: 최대 3M

2. 단방향 차량번호인식기/카메라/전광판/ [임시출구]

가.주요기능

1) 번호인식카메라가 전송한 영상을 분해하여 차량번호를 인식하여야 한다.

2) 번호관리컴퓨터와 LAN으로 연결되어 인식된 차량번호 영상화면을 전송하여야

한다.

3) 차량감지 센서의 신호를 받아 일정한 조도의 촬영을 위해 스트로브 조명장치를

동작시킬 수 있는 신호를 전송한다.

4) 전광판에는 차량번호 및 안내문자, 주차요금을 표시하여야 한다.

5) 전광판은 LED를 사용하여 주간 및 기후 변화에도 실외에서 식별이 용이하여야

한다.

나. 인식기 사양

1) 인식률:98% 이상 (앞,뒤 불량 번호판,특수번호판 제외)

2) 인식대상 : 승용차 및 화물차

3) 인식내용 : 번호판의 한글 및 숫자

4) 번호판 인식속도 : 1초이내

5) 통신방식 : LAN(TCP/IP)

6) PC : - CPU : i5-8500 이상 (8세대) , - RAM : DDR4 8G 이상

- O/S : Windows 10 Pro , - HDD : 1TB 이상

다. 카메라 사양

1) 셔터속도 : 1/60 ~ 1/10,000

2) 조명장치 : IR LED 조명

3) 조명각도 : 20˚

4) 해상도 : 수평 1920픽셀, 수직 1080픽셀

5) 촬상소자 : CMOS 센서

6) 촬영가능 차량속도 : 30Km/h 이내

라. 전광판 사양

1) Local Server와 연결되어 입차된 차량번호 입차 정보를 표시하여야 한다.

2) Clouding Server와 연결되어 주차회원인지 조회 후 회원정보 안내 및 회원

공지 사항을 표시한다

3) 출차 시 주차요금을 표시하여야 한다.

4) 전광판 모듈 : 64㎜ × 64㎜ module (2단 6열)

5) 통신방식 : LAN(TCP/IP)

3. 사전무인 정산기

가. 주요기능

1) 차량번호를 조회하면 자동으로 요금이 표시되어야 하며, 신용카드 또는 교통카드

고객이 표시된 요금을 정산할 수 있어야 한다.

2) 요금정산이 완료되면 영수증이 발급되어야 하며, 처리내용을 주차관제 컴퓨터로          즉시 전송 하여야 한다.

3) 출구무인정산기에서 사용되는 신용카드단말기는 보안시험인증인 KTC 인증이           완료되어야 하며, IC신용카드리더기는 IC카드 인증이 완료될 때까지 카드를           고정 시키는 장치를 구비하여 고객이 중간에 카드를 뽑아서 발생하는 오류가          없어야 한다.

4) 인터넷폰(VoIP)이 장착되어 원격지의 주차관리실과 양방향 통화가 가능하여야            한다.

5) 별도의 카메라가 장착되어 있어 주차관리실 또는 통합센터에서 실시간으로 현장의

상황을 보면서 대응할 수 있어야 하며, 야간에도 밝은 영상을 제공하여야                 한다.

6) 원격전원장치가 있어서 필요시 원격으로 기기를 재시작 할 수 있어야 한다.

나. 장비 사양

1) 온도습도제어 : 온도 및 습도센서를 통한 Fan/Heater 자동제어

2) 모니터 : 12인치 이상 터치 모니터

3) 형태 : 자립 실외형

4) 통신사양 : TCP / IP

4. 출구무인 정산기

가. 주요기능

1) 출구에서 차량번호가 인식되면 자동으로 요금이 표시되어야 하며, 신용카드            또는 선불 교통카드, 모바일 간편결제수단에 대한 선택 및 결제가 가능하여야           한다.

2) 요금정산이 완료되면 영수증이 발급되어야 하며, 처리내용을 주차관제 컴퓨터로            즉시 전송 하여야 한다.

3) 차량차단기 제어보드와 통신을 하여 차단기 바를 제어할 수 있어야 한다.

4) 출구무인정산기에서 사용되는 신용카드단말기는 보안시험인증인 KTC 인증이 완       료되어야 하며, IC신용카드리더기는 IC카드 인증이 완료될 때까지 카드를 고정시       키는 장치를 구비하여 고객이 중간에 카드를 뽑아서 발생하는 오류가 없어야 한       다.

5) 인터넷폰(VoIP)이 장착되어 원격지의 주차관리실과 양방향 통화가 가능하여야 한다.

6) 별도의 카메라가 장착되어 있어 주차관리실 또는 통합센터에서 실시간으로 현장

의 상황을 보면서 대응할 수 있어야 한다.

7) 원격전원장치가 있어서 필요시 원격으로 기기를 재시작 할 수 있어야 한다.

나. 장비 사양

1) 온도습도제어 : 온도 및 습도센서를 통한 Fan/Heater 자동제어

2) 모니터 : 12인치 이상 터치 모니터

3) 인터폰 및 2M pixels 카메라

4) 형태 : 자립 실외형

5) 결제방식 : 신용카드,선불교통카드,모바일결제

6) 통신사양 : TCP / IP

5. 차량 검지기

가. 주요기능

1) 루프코일의 인피던스 변화를 검출하는 방식으로 차량속도 1~100㎞/h에서             유효하게 검지 할 수 있는 것으로 한다.

나. 장비 사양

1) 검지 방식 :통과 검지 방식

2) 검지 속도 : 1Km/h ～180Km/h

3) 검지 범위 : 2륜차 이상 자동차

4) 리이드부의 길이 : 최대 3.5m

5) 타이머 출력 : 출력 릴레이 구동용 타이머는 0～60초 범위에서 임의로 지정                          할수 있어야 되며, 검지기 작동시 이를 알 수 있는 램프가 전면                      에 부착되어야 한다.

6) 주파수 선택 : 2단계

7) 감도선택 : 감도선택 스위치 및 주파수 선택 스위치가 3단 이상 구비

8) 사용 온도 : -30℃ ~ +60℃

9) 사용 전원 : AC 220V,60Hz (제 3종 접지)

6. LOOP COIL

가.주요기능

1) 임피던스의 변화를 검지기 내에서 전압 변화로 변환시켜 그것을 정류․증폭하여            차량검지 신호로 보내야 한다.

나. 장비 사양

1) 코일의 재질 : 클로로프렌 캡타이어 타이어 케이블

2) 매설 깊이 : 30~50mm

3) 길이 : 최대 10m (다만 리드 길이는 6~20m 이내)

7. 주차관리 서버

가. 주요기능

1) 주차관리실에 설치하여 주차시스템과 연동되어 주차관리 업무를 수행하여야            한다.

2) 정기차량의 유/무효 설정을 할 수 있어 사용유효기간과 상관없이 사용가능             여부를 지정할 수 있어야 한다.

3) 모든 출력물은 장비, 주차장, 기간(일, 주, 월단위)의 임의 조절이 자유로우며,            출력방식은 화면출력, 프린터출력(A4 Size), File출력이 가능하여야 한다.

4) 정기차량은 지정일 만료차량 파악이 되며, 소유자에 대한 세부내역과 입출차            상황이 상세히 출력되어야 한다.

나. 장비사양

1) CPU : Core 15-8500, (8세대)

2) M/B : H81 Chipset, Socket 1151, Mini ITX(LAN x2, COM x6, USB x8)

3) RAM : DIMM DDR4 8G

4) HDD : 1TB

5) Power : 300W (2Ball-Bearing Fan)

6) Case : Black 290(W) x 220(D) x 72(H)mm

7) FAN : 60mm Fan (2ball-Bearing)

8) O/S : Windows 10 Pro (한글 64bit)

8. IP폰 (자기)

가. 주요기능

1) 주차장 입/출구에 설치하며 주차장 이용의 문의사항이나 긴급상황 발생 시            상황실에 호출하여 통화할 수 있다.

나. 장비사양

1) 시스템 : IETF Recommenddation(SIP-RFC 3261)

2) 통신 : LAN (10/100 Base-T(RJ45-jack)

3) 프로토콜 : TCP/IP

4) 입력전압 : +5V / 1A

5) 사용전압 : AC 100~240V

6) 입력신호 : 접점방식

7) 형태 및 구조 : 자립방수형

9. IP폰 (모기),컨트롤러

가. 주요기능

1) 주차장 입/출구에 설치 된 자기와 연결하여 방문객과 통화할수있다.(모기)

나. 장비사양

1) 시스템 : IETF Recommenddation(SIP-RFC 3261)

2) 디스플레이 :  Dot LCD Type

3) 통신 : LAN (10/100 Base-T(RJ45-jack)

4) 프로토콜 : TCP/IP

5) 입력전압 : +5V / 1A

6) 사용전압 : AC 100~240

10. 수동스위치

가. 장비사양

1) 형태 : 탁상형

2) 작동방식: 버튼식

3) 재질: PHENOL

11. 광컨버터

가. 장비 사양

1) 포트 장착 수 : 1 ~ 8 ports (최대)

2) 사용전원 : AC 220V, ±10%, 50/60HZ (12 V DC / 1.5 A)

3) 통신속도 : 10/100/1000 Mbps

12. 허브

가. 장비사양

1) 포트 : 8개( Eternet RJ 45 ) 또는 16개

2) 사용전원 : AC 220V, ±10%, 50/60HZ (12 V DC / 1.5 A)

3) 통신속도 : 10/100/1000 Mbps

13. 출구전용 캐노피

가. 장비사양

1) 캐노피 높이와 어닝은 제조사 규격에 따라 협의 후 결정한다.

2) 우천 시 출구에 전용 캐노피를 자동 어닝타입으로 설치한다

14. 출차주의등

가. 장비사양

1) 차가 외부로 나올 때 차로 주변에 있는 행인 또는 차량에게 차가 나오고 있음을   알려서 사고를 미연에 방지함은 물론 차량 소통을 원활하게 하여야 한다.

2) 주차장 출구에 설치하며 차량검지기에 의해 자동으로 차량출차시 주의를 환기    시킬 수 있는 강력 경보음과 회전등이 동작된다.

3) 소음문제 발생시 경보음을 줄이거나 없앨 수 있다.

15. 입·출구 CCTV 카메라

가. 주요기능

1) 입･출차 전용 CCTV를 설치하여 주차장 차량 진출입 현황을 촬영하고 차량의 외관을 차량외관컨트롤러에 저장하여 차량의 주차장 진입 전후의 화면을 대조할 수 있어야 한다.

2) CCTV 옥외 설치 시에도 날씨나 조도(야간 포함) 등 외부환경의 영향을 최소화하는 환경을 제공하여 진출입하는 차량의 선명한 영상을 지원하여야 한다.

3) 카메라, 자동 조리개 렌즈, 전천후 외함 등으로 구성한다.

4) 외함은 옥외 전천후형으로 방열 구조를 가지며, 강설, 강우시 성애, 습기 등으로부터 카메라 보호할 수 있도록 방수 기능이 있어야 한다.

5) 외함은 부식을 방지 위한 소부 도장 및 열처리 되거나 알루미늄 제질 이어야 한다.

나. 장비사양

1) 카메라 사양

- 해 상 도 : 200만 화소 이상, Full HD 해상도 지원

- 영상압축 : H.264 M-JPEG 압축방식

- IR지원   : Built-in IR LEDs(20m) & Sensor

- 외관 : Bullet Type

2) 카메라 pole

- 재   질 : 스테인리스 스틸(SUS)

- 외   경 : Φ50 ~ Φ100 (현장 여건에 따라 조정 가능)

- 높   이 : 1~2 m (현장 여건에 따라 조정 가능)

3) 하우징 : 옥외용 방수하우징

[별표 1] 무인주차요금 정산시스템 구축 내역서

공사에 의한 내역서는 변동될수 있음.

연번	품 명	제 품 설 명	수량	비고
1	출구무인정산기, 사전무인정산기	출구무인/사전무인 (신용카드/Pay) , VoIP폰 포함	4	출구/지정장소
2	통합형 LPR	양방향 차량번호 인식기, 사각LED 직선바, 전광판 포함	1	입구
3	단방향 LPR	단방향 차량번호 인식기, 사각LED 직선바, 전광판 포함	2	출구/회원
3	단방향 LPR	단방향 차량번호 인식기, 사각LED 직선바, 전광판 포함	1	출구(임시)
4	주차관리서버	주차관리 S/W , 웹,앱 할인 S/W 등	1	관리실
5	모니터링 PC, NVR(CCTV)	주차관리S/W, 24"LED모니터 포함	1	전기실
6	IP 카메라(CCTV)	200만 화소 , 하우징 , CCTV POLE 포함	1	입/출구/회원전용
7	출차주의등	자립방수형, 경보음과 동시에 회전 동작, 강력 부저, LED등	1	출구
8	캐노피 어닝형	높이와 어닝(처마) 규격 협의	1	출구
9	수동스위치	2CH(입구,출구),1CH(회원전용)	2	관리실/전기실
10	차량검지기	2CH(입구,출구),1CH(회원전용)	3	입구/출구/회원전용
11	IP폰(모기,자기)	TCP/IP , 탁상형	2	관리실/전기실
12	통신(관리실)	광컨버터,IP공유기,스위칭허브,VPN(네트워크),통신외함 등	식	견적에 의거
13	루프코일	매설깊이,코일 길이 등	1	견적에 의거
14	차선규제봉	자립형	10	수량변동가능
15	프로그램 연동 개발비	Customizing	식	견적에 의거
16	영수증 롤지	무인정산기용	1	무상제공(1회)
17	요금안내판	지주형/포맥스형 안내문 등	1	입구/출구 캐노피
18	배관/배선공사	광공사,토목,전기,통신,잡자재,철거비 포함	식
19	주차관제 설치 및 시험 조정비	주차관제 설치,세팅 시험조정 교육비 포함	식