제 안 요 청 서

KBS스포츠월드 무인주차관제시스템 설치 및 임차용역

2023. 5.

부 서	담 당	연락처
경영기획부	입찰, 계약담당자 : 이선애	02)2600-8636 yesss2@kbsbiz.co.kr

Ⅰ		사업 개요

1. 배경 및 목적

○ 기존 주차관제시스템의 노후화에 따른 다양한 문제점이 발생하고 있으며, 이에 최신식의 주차관제 및 주차유도시스템을 신규 설치·임차하여 주차시설의 편의성을 향상시키고 주차장 운영에 대한 안전성을 확보하고자 함

2. 제안 요청 개요

○ 사 업 명: KBS스포츠월드 무인주차관제시스템 설치 및 임차 용역

○ 사업기간: 계약체결일로부터 60개월

※ 연도별 이행금액은 계약 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

○ 계약방법: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 사업예산(추정): 약 120,000,000원(VAT 포함)

※ 본사업은 계약 체결시 1차년도(2023), 2차년도(2024), 3차년도(2025년), 4차년도(2026년), 5차년도(2027년), 6차년도(2028) 계약서를 각각 작성하는 장기 계속 계약으로 진행되며, 위 사업예산은 총 계약기간(2023~2028)에 해당하는 금액입니다.

○ 대금지급 방법: 월 단위 지급(월 지급액 × 용역 개월 수 = 총 계약금액)

- 용역대상 각 시설물별 대금은 매월 초(15일 이내) 당사의 관리부서에서 지급하며, 계약상대자는 관리부서의 요청에 따라 요금 청구가 가능하여야 함

- 용역대금은 실제 용역 개시일로부터 매월 균등지불이며, 계약연장 및 해지 등으로 용역이행기간이 1개월 미만일 때에는 용역비를 일할 계산함

3. 제안대상 및 용역

○ 제안대상: KBS스포츠월드 무인주차관제시스템 설치 및 임차용역

○ 제안용역: 주차관제(차단기, 전방위카메라, 종합안내판 등)설치(기존 시스템 철거 포함), 유지관리 및 기술지원 용역 수행

○ 납품 및 설치 기간: 계약체결일로부터 2개월 이내

4. 주요과업내용

○ 무인주차관제시스템

- 무인주차관제시스템 및 통합관제시스템 구축

- 실시간 주차장 원격제어 및 모니터링 가능하도록 설비 구축

- 무인주차관제시스템과 현ERP시스템을 연동 및 프로그램 연계

- 차번인식시스템(LPR)과 출구무인정산을 통한 신속한 입·출차관리

- 신용카드, 페이 등 다양한 결제 시스템 수용

- 기존 등록차량 및 개별 차량 데이터 등록(수동,일괄등록)시스템제공

- 출구 및 사전무인정산기 통해 유기적인 주차요금 시스템 구성

○ 기타 “발주처”가 주차관리에 필요하다고 요구하여 협의에 의해 결정된사항

Ⅱ		제안서 작성원칙

1. 개요

○ 제안서는 본 과업을 성공적으로 수행하는데 필요한 사항을 구체적이고 상세 기술하여야 하며, 제안개요 및 배경, 과업수행계획, 과업수행 관리 및 과업수행능력 등으로 구성하여야 함

○ 제안자는 제안자의 주요 강점, 과업수행계획, 과업관리방안 등의 내용을 명확하게 기술하여 제출하여야 함

○ 제안자는 제안방법이 발주기관의 요구조건을 부분적으로 준수하거나 완전히 준수하지 못할 경우에는 제안서의 새로운 방법으로 발주기관의 요구조건을 구현할 수 있는 방법을 제시하여야 함

○ 제안자가 제안한 방법이 제안요청서에서 제시한 방법보다 우수할 경우, 발주기관은 제안자가 제안한 방법을 본 과업에 적용할 수 있음

2. 일반사항

○ 제안서는 입찰기관별 상호비교가 용이하도록 제시된 제안서 순서를 준수하되, 업체의 기획력 등이 부각될 수 있도록 자유롭게 작성하고 어떠한 절차와 방법으로 수행되는지 구체적으로 기술해야 함

○ 과업의 목표를 달성하기 위한 구체적이고 적용 가능한 방법을 체계적으로 기술하여야 하며, 과업범위 이외 항목은 필요 시 추가적으로 기술할 수 있음

○ 작성 후 제출되는 내용의 모든 참고자료는 당사에서 요구할 경우 증빙자료를 제시할 수 있어야 하며, 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 평가에서 제외됨

○ 제안서에는 반드시 대표자가 서명 날인하여야 하며 허위가 발견될 경우 또는 평가에 영향을 주는 불공정행위를 할 때에는 입찰 참여 제한 및 낙찰 취소 또는 계약을 해지할 수 있음

○ 제안서 작성 및 제출에 따른 비용은 제출자가 부담하며 제출된 제안서 및 증빙서류는 일체 반환하지 않음

3. 제안서의 효력

○ 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없으며, 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐

○ 필요시 용역참가자에 대하여 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료도 제안서와 동일한 효력을 지님

○ 제안서를 통해 제시한 내용들이 특별한 사유 없이 실제 과업수행이 되지 않는 경우, 낙찰 취소 또는 계약을 해지할 수 있음

○ 제안서의 구성

- 제Ⅰ권: 정성제안서

- 제Ⅱ권: 정성제안요약서(발표본)

- 제Ⅲ권: 정량제안서

※ 제안요청서에 기술된 순서와 내용에 따라 작성 / 조건표 작성: 항목별 제안서 페이지 명기

4. 제안서의 규격

○ 제Ⅰ권 제안서는 A4용지 크기로 페이지 수 제한 없이 작성하며, 제Ⅱ권 제안요약서(발표본)는 A4용지 크기로 50페이지 이내로 작성함(표지, 목차, 간지는 쪽수에서 제외)

○ 제안서는 각 페이지 표시하여야 하고 하단 중앙부에는 쪽수를 기재하여야 함

○ 모든 제출서류는 한글로 작성하는 것을 원칙으로 하고 외래어로 된 전문용어 등은 용어에 대한 설명을 하여야 함

○ 제안서는 본 지침에 제시된 별표의 양식에 준하여 작성하되 설명 및 보완을 위한 자료를 첨부할 수 있음

○ 제안서규격

- 제안서 규격: A4용지(210mm x 297mm)

- A4용지로 작성(한글)을 원칙으로 하며 영문 약어의 경우 풀어서 기술

○ 제안서 구성: 제안서 목차 및 평가기준을 고려하여 작성하되 설명 자료가 많을 경우 별지를 사용(단, 별지는 제안서 작성 분량에서 제외)

○ 제안서는 간결하게 작성하여 제출하여야 한다.

○ 제안서는 허위 및 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가 대상에서 제외한다.

○ 제안서의 각 사항들은 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, 향후 가능성, 예측전망 등은 평가 시 고려하지 않는다.

5. 작성요령

○ 제안서 작성은 내용 순서에 따라 명확하게 작성하여야 하며, 세부 기술적 사항 등 추가설명이 필요한 경우에는 연계번호를 달아 해당 페이지 하단에 약어표와 용어해설 및 추가설명을 기술하여야 함

○ 전문용어는 한글로 용어 해설하고 사용언어에 있어「~고려하고 있다.」,「~가 가능할 것이다.」,「~라고 생각한다.」등의 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주함. 또한 내용은 수치화, 계량화하고 구체적이고 현실적으로 표현하여야 함

○ 효율적인 과업수행을 위하여 업체별 특성에 따라 과업목적과 내용을 고려한 작성체계의 추가 또는 보완이 가능함

○ 제안서 내용의 사실 여부를 확인 할 수 있는 증빙자료는 첨부물로 제출(증빙자료가 첨부되지 않은 내용은 불인정)하며 제안서 본문과 첨부물은 분리하여 제출하여야 함

6. 작성방법

○ 제안자는 본 과업의 제안개요, 제안배경 등 전체적 과업개요를 기술해야 함

○ 과업수행계획에는 본 과업의 수행을 위한 조직구성 체계와 보고체계 및 구성체 간의 역할 및 관계 등이 상세히 기술되어야 함

○ 제안요청서에 제시된 요구사항을 만족 또는 동등 수준이상으로 제안하여야 함

○ 제안자는 본 과업 착수시점에서부터 발주기관에게 인계시점까지 본 과업을 효율적이며 경제적으로 수행하기 위한 과업추진 전략 및 과업 수행 방법을 기술하여야 함

○ 제안자는 과업을 수행하기 위한 세부계획을 작성하여야 하고 제안된 과업일정은 계약체결 시 발주기관과 계약자 간의 협의 후 확정되어 과업에 적용됨

○ 제안자는 본 과업의 과업책임자 및 과업별 참여인원에 대한 성명, 직책과 직급, 경력사항 및 책임사항을 상세히 기술하여 제출하며, 투입인력은 숙련정도와 경험에 따라 분야발로 적절히 배분되어야 함

7. 제안서 작성 목차

[정량적 평가 목차]

가. 경영상태평가[별지 제1~5호 서식]

[정성적 평가 목차]

가. 전략방법론

나. 수행계획

다. 사업관리

라. 사업지원

마. 기타[별지 제6,7호 서식]

※ 제안서는 위 순서의 의해 평가 할 수 있도록 작성

※ 목차 항목 중 해당 내용이 없는 경우에는 해당 항목에“해당사항 없음”으로 간략히 기술

8. 유의사항

○ 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고 인력 등에 관한 내용은 반드시 증빙서류를 첨부함

○ 제안서를 허위 또는 추상적으로 작성하지 않아야 하며, 허위 작성한 사실이 발견될 때에는 평가대상에서 제외함

○ 입찰참여자는 제안내용에 대해 모든 책임을 지며, 제안서의 각 부문에 대해 책임한계를 명확히 밝힘

○ 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참여자는 이에 응하여야 함

○ 제안서의 내용에는 입찰참여자의 내용만으로 작성하여야 하며, 상대회사를 인식 또는 상대회사와 비교 평가를 하여서는 아니 됨

○ 제안자는 공급할 기자재 또는 그 일부가 특허권에 관련되었을 경우 수요기관에 그로 인한 어떠한 불이익이 발생하지 않도록 하여야 함

○ 입찰참여자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설 하여서는 안 되며, 당사가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함

9. 기타사항

○ 기타사항은 ｢협상에 의한 계약체결 세부기준｣ 따라 결정함

○ 본 과업과 관련하여 제출된 제안서 및 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체의 비용은 입찰참여자 부담으로 함

○ 질문사항은 공식문서(E-mai)에 한하여 회신하며, 전화 등의 문의는 효력을 갖지 않음

○ 입찰참여자는 본 제안요청서에 기술되지 아니한 사항이라도 사업수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 과업범위에 포함하여 제안할 수 있음

○ 제안서 평가결과와 협상결과는 공개하지 않으며, 입찰참여자는 평가에 따른 어떠한 이의도 제기할 수 없음

○ 제안서 작성 시 과업내용서, 입찰공고조건, 제안요청서 등 입찰에 필요한 모든 사항을 완전히 숙지하여 입찰 및 제안서를 제출하여야 함

○ 문의사항

- 사업 및 계약 내용 관련 : KBS비즈니스 경영기획부 이선애 선임

(☎ 02-2600-8636, yesss2@kbsbiz.co.kr)

○ 제안내용과 관련하여 위 담당자 이외의 다른 경로로 얻어지는 정보는 공식적인 것이 아니며 부정확할 수 있음

○ 이로 인한 제안서 요건에 맞지 않는 등의 불이익은 전적으로 제안자가 책임을 지며 부적격 판정의 사유가 될 수 있음

Ⅲ		제안서 평가

평가 기준

○ 제안서 평가기준은「협상에 의한 계약체결기준」및 본 제안요청서 “제안서 평가기준”을 준용

평가 방법

○ 평가는 기술능력과 입찰가격으로 구분하여 평가하며, 기술능력의 배점한도는 80점, 입찰가격의 배점한도는 20점을 적용

- 종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

○ 제안서의 기술능력평가를 위해 「제안서평가위원회」를 구성

○ 기술능력평가: 제안서 평가기준에 의거 평가

- 제안서의 공정한 평가를 위해 제안서평가위원회를 구성

- 기술평가는 8명 의 평가위원회를 구성하여 평가기준에 의하여 평가

- 각 항목별 평가배점과 방법은 『제안서평가기준』에 의함

- 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수의 각 1개를 제외한 나머지 점수를 산술평균하며, 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

- 평점 계산 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 다섯째자리에서 반올림

- 그 밖의 사항은 『협상에 의한 계약 체결 기준』의 규정을 적용

○ 입찰가격평가: ｢협상에 의한 계약체결 세부기준｣에 근거하여 평가

3. 협상대상자 선정 및 낙찰자 결정방법

○ 입찰참가 업체가 제출한 제안서를 평가기준에 의거 평가 후, 입찰가격이 사업예산(예정가격을 작성한 경우 예정가격) 이하인 자로서 기술능력 배점한도(80점)의 85%(68점) 이상인 자를 협상 적격자로 선정함

○ 협상 적격자 중 기술제안서(기술입찰서) 및 가격제안서(가격입찰서)를 평가하여 합산점수의 최고득점자(1순위자)부터 기타 조건 등을 협상하며, 협상이 성립되지 않을 시에는 차 순위자 순으로 협상을 진행함

4. 제안서 제출

○ 제출기한, 제출방법, 접수처는 입찰공고문에 의함

5. 제안서 발표

○ 일시 및 장소 : 제안서 접수 후, 입찰업체에 일괄 통보

○ 발표시간: 발표 20분 이내(제안 설명 20분 질의응답 5분 내외)

○ 발표순서: 제안서 접수순으로 진행

○ 발표자료: 입찰참가자는 별도의 발표 자료를 준비할 필요가 없으며, 제안서 접수 시 함께 제출한 파일 자료를 발주기관에서 제공

※ 발표 자료는 PDF파일로 하며, 애니메이션 효과 및 동영상, 음성 삽입 금지

※ 발표에 필요한 PC는 발주기관에서 제공

○ 참석자(평가장 입실자): 발표자 포함 2인 이내(제안사 임·직원에 한함)

○ 평가장 참가자격

- 제안서 발표는 제안사의 총괄책임자(PM)가 직접 발표하여야 함

- 제안서 발표 시 참석자는 입찰참가업체의 임·직원 이어야하며, 그 중 발표자는 공고일전부터(공고일은 포함하지 않음) 재직 중인 자이어야 함

- 참석자 전원은 재직증명서, 4대 보험(고용, 건강, 국민연금, 산업재해보상)중 어느 하나의 가입 증명자료, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)을 반드시 지참하여야 함

6. 유의사항

○ 제안서 세부 평가항목.절차 및 최종 제안자 선정에 관하여 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보 등을 제외한 범위 내에서 공개

○ 발주기관은 제안서  평가 시  제안서  내용이 제안요청서의 요구사항에 맞지 않거나 일부 누락되어 있는 경우, 또는 수행능력이 없는 것으로 판단될 때에는 평가대상에서 제외시킬 수 있으며, 제안자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

○ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 함

○ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 입찰참가자는 일체의 손해에 대한 배상책임을 져야 함

Ⅳ		제안서 평가기준

1. 평가항목 및 배점

구분

평가구분

평가항목

평가 요소

배점

기술

능력

평가

(80)

정량

평가

(10)

경영상태

신용평가에 따른 경영상태평가 기준에 따라 평가

10

10

정성

평가

(70)

전략

방법론

(20)

사업

이해도

사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략 제시 여부

제안내용의 객관성 및 적정성

수(10)	우(9)	미(8)	양(7)	가(6)

10

20

유지보수

수행방안

유지보수 사업수행방안, 기술인력 운용 방안

제조사 및 공급사 협력방안, 참여인력·기술력의 적정성

수(10)	우(9)	미(8)	양(7)	가(6)

10

수행계획(20)

기술지원

유지보수, 장애처리 체계, 품질관리 방안의 적정성

수(5)	우(4)	미(3)	양(2)	가(1)

5

20

장애처리

장애유형 분석·처리, 주요 시스템별 백업, 복구방안의 적정성

수(5)	우(4)	미(3)	양(2)	가(1)

5

점검지원

정기·수시점검 방안 및 주기, 투입인력 방안의 적정성

수(10)	우(9)	미(8)	양(7)	가(6)

10

사업관리(20)

조직구성

유지보수 조직 및 보고체계 구성의 적정성

수(5)	우(4)	미(3)	양(2)	가(1)

5

20

보안대책

보안사고 발생 방지 및 대처방안의 적정성

수(5)	우(4)	미(3)	양(2)	가(1)

5

관리방법

위험·자원·일정·보안·문서관리·산출물 형상 등 적정성

수(10)	우(9)	미(8)	양(7)	가(6)

10

사업지원(10)

교육훈련

교육훈련의 방법, 내용, 일정 등 계획의 적정성

수(5)	우(4)	미(3)	양(2)	가(1)

5

10

추가제안

추가제안의 우수성, 구체성 및 적정성

수(5)	우(4)	미(3)	양(2)	가(1)

5

합       계

100

100

총  점(환산) = 합계 X 80%(기술평가점수 배점에 따라 환산)

80

80

※ 계량지표 증빙자료 미제출시 해당 평가 기준상 최저점 부여

※ 입찰가격 평가(20)는 협상에 의한 계약체결 기준 입찰가격 평점 산식에 의함

2. 재무·경영상태 평가 세부기준

신 용 평 가 등 급			평 점
회사채	기업어음	기업신용
A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A2+, A20, A2-, A3+, A30	A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B+, B0, B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰로서 소기업·소상공인이거나 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다.)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

KBS 스포츠월드 무인주차관제시스템 구축 과업지시서

2023. 5.

목 차

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 목적

2. 과업내용

Ⅱ. 과업지시서 일반사항

1. 구축개요

2. 적용범위

3. 일반사항

Ⅲ. 과업 특수조건

1. 구축조건

2. 기술사항 및 장애조치

3. 유지관리

4. 하자보수 및 기술지원

5. 보안대책 (시스템 구축 및 하자보수시)

6. 준공검수

7. 교육 및 운영지원

8. 기타사항

Ⅳ. 시스템요건 및 주요기능

1. 시스템 기본방향

2. 주차관제시스템 운영체계

3. 주차관제시스템 구성

4. 주차관제/운영 시스템

5. 보안용 CCTV

Ⅴ. 주차요금 징수

1. 현행 주차요금

2. 면제차량

3. 정기권

4. 결제수단

5. 기타 할인 처리

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 목적

가. KBS스포츠월드 주차장에 주차관제장비를 신설(추가)하고, 무인화를 위한 시스템

연동 구축하며, 주차정보의 데이터 통합관리로 실시간 수입금 및 이용현황 등

주차관리 업무의 효율성을 높이기 위함.

나. 통합관제센터 지원 서비스를 통해 주/야간 24시간 연동 운영 되어야하며, 장       애 발생시 주차관제 장비에 대한 원격처리 및 긴급출동을 통한 문제해결 가       능하기 위함.

다. 무인화를 통한 운영인력 최소화를 유도하여 인건비를 절감하며 연중 상시 운영을

통한 수입증대를 실현하고자 함.

라. 사전무인정산기를 설치하여 이용객 사전 정산을 유도하고 원활한 출차를 통해

효율성 극대화를 실현할 수 있도록 구축하고자 함.

마. 무인주차관제기기 및 통합관제 시스템 유지보수 등 렌탈 운영을 하고자 하며       계약기간 종료 시 장비는 기부채납을 목적으로 함.

2. 과업내용

가. 무인주차관제시스템 신설

1) 무인주차관제시스템 및 통합관제시스템 구축 및 실시간 주차장 원격제어 및       모니터링 가능.

2) 무인 주차관제시스템과 현 ERP 시스템을 연동 및 프로그램 연계 가능.

3) 차번인식시스템(LPR)과 연계한 출구무인정산을 통한 신속한 입·출차관리.

4) 신용카드, 페이 등 다양한 결제 시스템 수용.

5) 기존 등록 차량 데이터 등록, 개별 차량 수동 등록 및 엑셀 일괄등록 시스템       제공.

6) 출구무인정산기, 사전무인정산기 통해 유기적인 주차요금 시스템 구성.

Ⅱ. 과업지시서 일반사항

1. 구축개요

가. 과 업 명 : KBS스포츠월드 무인주차관제시스템 구축사업

나. 사업기간 : 계약체결일로부터 60개월

다. 사업예산(추정) : 120,000,000원(VAT포함)

라. 대상 주차장 현황 및 위치도

	위치 : 강서구 공항대로 376
	총 면수	272
	일반	265
	장애인	7

2. 적용범위
※ 본 과업지시서는 “KBS스포츠월드 주차장 무인주차관제시스템 구축사업”에 관한 일반적인 사항에 관하여 규정하며, 이에 명시하지 않더라도 당연히 포함되어야 할 모든 세부사항은 제안서 및 과업수행당사자(“계약상대자”)와 KBS비즈니스 (“계약당사자”) 간에 협의를 통해 결정한다.

3. 일반 사항

가. 과업 일반사항

1) 과업 지시서에 명시된 시스템을 구축하여 품목별 납품기한 내 납품·설치하여야

하며 개발된 시스템의 성능과 기능이 기준에 미달되는 경우에는 계약해지         사유가 된다.

2) 설치 중 장비가 손상될 우려 발생시 그에 필요한 방지책을 강구하여야 하며,       이 경우 계약상대자의 부담 및 책임하에 원상복구 하여야 한다.

3) 계약상대자는 사업 수행 과정에서 계약상대자의 과실로 발생하는 제반 안전       사고의 책임 및 행정적,기술적 제반 비용과 문제처리는 계약상대자 부담을        원칙으로 한다

4) 주차대상 시설물에 대하여 계약상대자는 설치계획에 따른 설계도면을 작성하       고, 용역의 수행과 관련된 장비설치 및 수리내역, 인력관리 등 일체의 사항       을 기록 보관하여야 하며 발주기관의 요구가 있을 시 즉시 제출하여야 한다.

5) 발주기관이 계약상대자의 제출된 공사시방서를 검토한 후 시정을 요구할 경       우 이에 응하여야 한다.

나. 관계법규 및 인허가 사항

1) 계약상대자는 무인 주차관제 시스템을 설치하고 통합주차관제시스템을 운영함에

있어 주차장법 등 관계법규를 준수하여야 한다.

2) 과업을 수행 중 또는 검수 완료 후에도 본 과업과 관련된 특허침해에 대한        문제가 있을 시 계약상대자는 특허소유자(개발자)와 직접 협의하여 시스템        운영에 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 현장대리인

1) 계약상대자는 착공 시부터 준공완료시까지 현장대리인을 두어야 한다.

2) 현장대리인은 경력 등 적합 여부를 사전에 승인 받아야 한다.

3) 계약상대자는 계약당사자로부터 현장대리인에 대하여 부적정 통보 시 현장        대리인을 교체하여야 한다.

라. 사용자재 및 성능

1) 모든 기기 및 자재는 계약상대자의 제안서에 명기된 기자재의 사용(기능포함)을

원칙으로 하고 그 외의 것은 계약당사자의 승인 후 사용한다.

2) 계약상대자는 시스템의 설계 및 제작에 전반적인 책임이 있고 시스템의 정상적인

운영상태에서 고장, 파손 및 변동이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야

한다.

3) 계약상대자는 계약당사자가 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본규격의       성능에 중대한 결함이 발견되었을 경우 계약상대자의 책임 및 부담으로 즉시       교체 한다.

4) 계약상대자가 공급할 기자재 또는 일부가 특허권에 관련되었을 시 계약상대자는

계약 당사자에게 그로 인한 어떠한 권리상의 문제가 발생 시 그 책임은          계약상대에게 있으며 계약당사자에게 손해를 끼치지 않아야한다.

마. 하자보증 기간

1) 하자보증 기간은 사업 준공일로부터 5년으로 하며, 하자보증기간 중 시스템의

중대한 결함이 발견 되었을 때에는 계약상대자의 책임 하에 즉시 교환 및        조치하여야 한다.

바. 납품 사양 변경

1) 납품의 사양을 변경할 경우는 계약금액에 관계없이 시행하여야 하며, 계약당사자에

서면으로 승인 신청하여야 하며, 기존 사양과 동급이거나 그 이상의 성능이어야

한다. 제시한 규격에 상이한 부분에 대해 변경된 부분의 기술적인 설명서 및

자료를 사전에 제출하여야 한다.

사. 설치작업 중지

1) 계약당사자는 계약상대자의 귀책사유 또는 결정사항의 불이행 및 계약의무

이행에 불성실한 경우에 사업의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

아. 시험 및 검수

1) 계약상대자는 계약당사자 측 감독관의 지시에 따라 시험 및 검사를 실시하여야

하며 감독관이 불량 인정 시 즉시 교체하여 재검사를 받아야 한다.

2) 시험 및 검수 기간 동안 수반 발생되는 소요 비용은 계약상대자 부담으로 하여야

한다.

3) 물품 인수 및 시험운영은 계약당사자 측 감독관이 참관한 상태에서 행하여야       하며, 관리자 및 주차업무 담당자에게 기기 운영/관리, 응급조치 등 기술이전,

프로그램 운영방법 등에 관한 사항을 검수완료 전까지 교재로 작성하여          제출 한다.

자. 기타사항

1) 본 사업과 관련하여 설치되는 모든 시스템은 계약업체가 공급·구축하며, 계약       당사자의 운영환경에 최적화되도록 하여야 한다.

2) 과업지시서를 구축 기본으로 하고, 만약 이견이 발생하였을 경우 계약당사자의       의견을 따른다.

차. 공사 기간 (준공기한)

1) 본 공사의 준공기한은 감독원과 협의 후 정의 하되, 착공일로부터 60일 이내       완료하며 공사의 지연,천재지변,설계변경,대관행사로 인한 특별한 사유발생 시

공사 중지 또는 공사기한을 연장할 수 있다.

Ⅲ. 과업 특수조건

KBS스포츠월드 무인주차관제시스템 구축 과업을 진행함에 있어, 일반차량 및 등록차량의 효율적인 입,출차를 가능하게 하기 위함이며, 운영중인 영업장에 등록된 정기차량 데이터 일괄등록을 통해 영업에 지장이 없어야 하며, 사전무인정산기를 통한 이용객 편의성과 투명성을 확보하고자, 본 과업 사항을 참고하여 과업 특수조건 대로 시공한다. 본 특수조건에 명시된 사항은 시스템을 개발,구축하는데 있어 계약 당사자와 계약 상대자 간에 성립되어야할 시스템의 설치, 납품조건, 기술지원 등 계약 이행에 관한 사항 또한 적용한다.

1. 구축조건

가. 계약상대자는 계약당사자가 도입하고자 하는 시스템의 구성내역을 사전에 파악하여

계약당사자가 추구하는 시스템과의 호환성에 아무런 문제가 없는 제품을 구축

하여야 한다.

나. 모든 소프트웨어는 시스템 연계 등을 위하여 계약당사자가 필요하다고 인정하는

경우를 제외하고는 최신버전으로 납품하여야 하며, 각 제품별로 원 저작권자가

발급하는 라이센스를 제공하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

다. 계약상대자는 과업지시서에 명시된 물품을 납품기한내 납품·설치하여야 하며,       납품되는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 공급중단(단종)되는 기종이서는

안 된다.

라. 장비의 설치에 따른 운반, 설치, 시험 등을 할 때에는 사전에 협의하여 계약       당사자의 승인을 받은 후 시스템 및 프로그램을 설치하고, 시스템의 정상적인

설치와 관련하여 발생되는 경비는 계약상대자가 부담한다.

마. 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며,

피해 발생 시 응급조치를 취하고 계약상대자의 부담 및 책임 하에 원상복구

하여야 한다. 또한 납품장비의 파손이나 시험 운영 중에 장애가 발생할 경우

A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

바. 시스템 구축 중 계약상대자 과실로 발생한 제반 안전사고 및 납품 과정에서       발생 하는 행정적·기술적 제반 비용과 문제 처리는 계약상대자가 부담하며,       세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과

비용이 이미 포함된 것으로 본다.

사. 계약당사자는 본 시스템 납품·설치 결과가 과업지시서에서 요구하는 성능, 사양

등을 만족할 수 없다고 판단되면 납품·설치의 변경을 요구할 수 있으며,          계약상대자는 이에 응하여야 한다.

아. 유지관리는 1일 24시간 365일 지원하는 것을 원칙으로 하고, 유지관리 인력       으로 기술자1명을 전담기술자로 지정한 뒤 월 1회 정기점검 후 점검기록을       서면으로 제출하여야 한다. 장애접수 및 장애발생 시 현장 긴급출동 및 1차

초동조치 및 점검/확인은 신속히(2시간이내)출동하여 책임소재를 분명히 한

뒤 문제해결방안을 제시하여야 하며, 관련 담당자와 유기적으로 협조하여 신

속히 처리할 수 있도록 한다. 단 장비 기기 고장 발생 시 24시간 내 출동을

원칙으로 한다.

자. 작업시행

1) 계약상대자는 시스템의 납품 전 설치계획서를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업지서에 명시되지 않는 사항일지라도 시공, 구조, 외관상 필요한

사항은 감독관의 지시에 따라 보완 설치한다.

3) 계약상대자는 작업 진행 사항을 계획과 대조하여 주요공정에 대해 작업이 지연될

때는 즉시 그 이유 및 대처 방안을 감독관에 보고 한다.

2. 기술사항

가. 도입되는 시스템 및 S/W 등은 주차장의 환경에 맞게 계약당사자의 요구사항으로

설치하며, 정상적인 장비운영을 위하여 적극 지원·협조하여야 한다.

나. 시스템 설치 시 최초 과업지시서에서 요구되는 각종 소모품 및 잡자재 비용은

계약상대자가 부담하여야 한다.

다. 발주처의 주차관제시스템(입·출차 설비, 관제운영 S/W 등)의 고장, 에러, 비정상 작동 등 장애

발생 시 신속한 복구조치를 취해야 한다.

라. 계약상대자는 시스템별 장애처리 절차를 수립하여 제시하여야 하며, 장애에 따른 작업결과보고

서를 작성하여 장애이력관리를 하여야 한다.

마. 계약상대자는 장애를 인지하였을 시 즉각 조치를 취함과 동시에 발주처에 장애 내용을 보고하

여야 하며, 해결책 및 재발 방지책을 제시하고 차후 동일 장애가 발생하지 않도록 한다.

라. 계약상대자는 장애복구시간이 12시간 이상 소요 시에 장애 시스템의 중요도에 따라 발주처 협

의 후 장애 복구 시 까지 대체장비를 제공하여야 한다. 장애접수 시간은 발주처가 계약상대자

에게 장애사항을 통보한 시간을 의미한다.

마. 부품(입·출차 설비, 기타 유도설비 등)에 의한 장애 시 계약상대자는 해당 부품 제조사의 무상

수리 및 교체를 하여야 하며, 부품을 교체하지 못하여 정상적인 서비스를 하지 못할 경우 발

주처와 협의하여 대체 장비를 설치 후 원활한 서비스가 되도록 하여야 한다.

바. 부품교체 또는 대체장비 설치시는 동급 이상의 부품 또는 장비로 대체 설치하여야 한다.

3. 유지관리

가. 정기점검

-  유지관리 체제는 유지관리 대상 장비(H/W, S/W)가 365일 24시간 최적의 상태에서 안정적으로 운영될 수 있도록 사전·사후 철저한 정비 및 점검을 시스템별 점검표에 의거 실시하여야 한다. 정기점검표 항목은 발주처와 계약상대자 간 상호 협의하여 조정이 가능하며, 유지보수 사업수행계획서에 시스템별 점검항목, 점검기준 등을 포함 후 제출하여 승인된 점검표에 의해 실시하여야 한다.

- 계약상대자는 장애예방을 위하여 H/W 장비의 불량부품 교체, OS 또는 S/W의 Update/Patch, 장비 청결유지 등의 정기점검을 월 1회 이상 실시하고, 점검결과를 서면으로 제출하여야 한다.

- 수시점검은 시스템의 이상 징후 발견 또는 안정적 운영을 위해 발주처가 필요하다고 판단 시 수시로 특별점검 및 예방정비를 요구 할 수 있으며, 실시 결과 처리는 정기점검 시와 같다.

나. 특별점검

- 주차관제 및 유도시스템의 증설·성능보강, 이설·변경 등에 따른 측정·시험 및 장애발생 징후 발견이나 장애 발생 시 발주처의 요구에 의하여 수시 점검을 요청하는 경우 이에 즉시 응하여 점검을 시행하여야 한다.

- 발주처의 요청이 있을시 계약상대자는 주차관제시스템의 장비노후화, 분진 등으로부터 시스템을 안정적으로 유지하기 위한 장비오염제거 및 내부 분진 제거를 포함하는 특별점검계획 또는 분기별 점검계획(점검 및 작업내용, 참여인력, 시간대별 작업사항 등)등을 계약기관과 협의하여 수립, 제출하고 발주처의 승인 후 점검을 실시하며 점검보고서(개요, 점검사항, 결과, 사진첨부 등)를 7일 이내에 제출하여야 한다.

- 계약상대자는 특별점검 완료 후 발주처에 점검 결과를 통보하여야 하며, 점검결과 시스템에 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정조치하고 그 조치 결과를 발주처에 즉시 통보 하여야 한다.

- 특별점검에 필요한 인력 및 제반장비는 계약상대자가 부담한다.

4. 하자보수 및 기술지원

가. 무상하자담보 책임기간은 렌탈 기간 5년으로 하고, 시스템에 문제점이 발견       될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

나. S/W가 최신버전으로의 업그레이드 필요 시 렌탈기간 동안은 무상 진행한다.

다. 하자보수기간 중 장소 변경 및 이설이 필요한 경우, 계약상대자는 모든 시스템이

원활히 운영 될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

4. 준공검수

가. 검수의 대상범위는 본 과업지시서에 의한 시스템의 납품, 설치와 정상 가동       여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. 계약상대자는 검수 요청 전 계약당사자의 담당자 입회하에 각종 현장시험을       실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우         검수 요청을 하여야 하며 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점,         시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 계약상대자는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 계약당사자에        충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품(S/W 포함)은 검수       기간 동안 계약당사자에 무상으로 설치․제공하여야 한다.

라. 완료보고서 2부를 사업수행 내역을 정리하여 제출하며 저장매체를 통해           Copy하여 함께 제출한다.

5. 교육 및 운영지원

가. 계약상대자는 모든 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 계약

당사자에 충실히 이행하여야 한다.

나. 계약상대자는 모든 시스템 및 제공된 모든 소프트웨어, 응용프로그램 등에        관련된 제반기술에 대한 교육을 계약당사자의 요청에 따라 교육대상과 시기를       정하여 실시하여야 한다.

다. 계약상대자는 시스템 검수 후 계약당사자가 필요하다고 판단할 다음과 같은       사항에 대하여 적극적으로 지원하여야 한다.

1) 납품 시스템의 전반적인 보완 및 개선 작업

2) 시스템 안정화 작업

3) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술 지원

4) 계약당사자의 시스템 관리자에게 운영에 관련된 실무 교육 지원

6. 기타 조건

가. 과업 착수 후 해당 주차장을 정상적으로 운영이 불가능한 계약당사자의 특수한

사정(주차장 증축공사, 장기 보수공사 등) 발생시 계약당사자가 요청할 경우       계약기간 중 과업의 일시 중지를 요청할 수 있다.

나. 계약상대자는 계약기간 중 계약당사자가 정상적으로 주차장을 수익·사용할        수 있도록 주차관제시스템을 가동시켜야 하며 주차관제시스템의 오류·하자        등으로 인하여 계약당사자에게 영업손실이 발생하지 않도록 조치해야한다.

7. 제출 서류(계약체결 후 20일 이내)

가. 계약체결 후 다음 사항이 포함된 용역수행계획서를 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 설치를  진행하여야 한다.

1) 공사시방서(준공계, 설치도면, 장비사양서, 공사내역서, 예정공정표 등)

2) 유지관리 추진개요(과업내용서 요약본)

3) 사업수행조직 및 비상연락망

4) 정기·수시·특별점검 및 장애조치 방법 등 절차

5) 안전관리 계획서

6) 유지관리 인력 증빙서류(경력증명서, 자격증 등)

7) 기타 발주처가 지정한 서류(보안서약서, 협약서 등)

Ⅳ. 시스템요건 및 주요기능

1. 시스템 기본사항

가. 입․출차 관리

1) 본 시스템은 버스 및 승용차 등 주차장 고객이 주차장을 편리하게 이용할 수       있도록 주차요금징수 업무를 신속하게 처리하고 원활한 차량소통이 되도록        차번인식기에 의해서 자동 입·출차관리가 되어야 하며 출차 시 신용카드,         등 다양한 결제수단을 제공하여 고객의 편의성을 높이고, 주차요금 징수의        투명성이 제고되도록 하여야 한다.

2) 차번인식기에 의해 얻어진 차량번호정보는 문자(Text)형태로 데이터베이스에

저장 되어야 하고, 차번인식기 촬영 이미지 및 할인 증빙용 이미지는 파일로       보관해야한다.

3) 주차요금 계산은 입차 시 저장된 정보(차량번호, 입차시간 등)를 통해 출차시간에       대해 자동 계산되며, 할인자료 제출 시 통합주차관제센터(계약상대자)에서       증빙자료 확인 및 저장 후 할인 계산된 주차료를 사전무인정산기에 표출하여       정산하도록 한다.

4) 모든 출입차량에 대하여 입차과정(차량번호판독결과, 차단기오류 등)과 출차       과정(차량번호판독결과, 정산기 정상/에러 상태, 결제승인결과, 차단기오류등)       등을 실시간으로 통합주차관제센터 및 관리자 시스템에서도 볼 수 있도록       기능을 구성하고, 관리자 시스템에 표출되는 내용 및 장소는 계약당사자와        협의하여 정한다.

나. 면제차량 관리

1) 면제차량은 대상 차량번호, 사유 등 차량정보를 사전에 주차관제 프로그램상에서       등록 가능해야하며, 등록된 차량인 경우 자동으로 입·출차가 가능하도록 하여야       하며, 필요시 관리자가 관리자시스템에서 수동으로 관련 증빙자료 확인 후        면제/공무 처리를 할 수 있도록 구성하여야 한다.

다. 공통코드 관리

1) 시스템 상에서 필요한 주차장 구분값, 주차요금체계, 주차장 정보, 운영시간,       휴일정보, 할인/면제 코드 등 공통 공유정보(코드성 자료)는 별도의 등록/        수정 프로그램을 구성하여 제공하고, 코드값 형식은 특별한 사유가 없는한        계약당사자에서 운영되는 형식을 따른다.

라. 민원응대

1) 이용고객 호출 시 모든 연결은 통합주차관제센터로 연동시켜, 순차적으로         관제센터의 화상 또는 음성이 선택되어, 호출한 주차장의 Voip폰과 관제센터의       Voip폰이 1:1 통화되도록 하여야 한다.

마. 현장 원격 감시기능

1) 주차기기 이상 발생 시 관리자가 24시간 통합관제센터에 응대하여 원인파악       및 장비이상 유무를 및 확인할 수 있어야한다.

2) 주차장의 CCTV에서 촬영되어 NVR에 저장된 영상 중 일부를 지정하여 통합       주차관제센터에서 관리/운영하고 있는 통합 영상 모니터링 시스템에 연계하여       주차장의 입․출구 상황을 실시간으로 감시할 수 있어야 한다.

바. 비상상황 대응 기능(정전. 통신 장애 등)

1) 정전, 통신 장애 등 비상상황이 발생할 경우 이용 고객이 출차가 가능하도록

관리자가 차단기를 수동으로 조작할 수 있어야 한다.

2) 정전이 발생 후 전력이 재공급되어 수동으로 PC전원을 복구했을시 무인요금

계산기 및 주변기기가 정상적인 기능을 즉시 제공할 수 있어야 한다.

사. 주차요금결제

1) 주차요금은 신용카드, 핸드폰 결제 등으로 처리되도록 한다.

2) 신용카드, 핸드폰 등 주차요금에 대한 결제 시 계약당사자에서 허가된 외부망

(ADSL, VDSL, 광랜)을 통하여 결제되어야 한다.

3) 결제 완료된 자료는 카드번호, 승인번호 및 결제요금이 저장되어야 하며, 개인       정보보호를 위해 카드번호는 정산 완료 후 계약당사자가 지정한 위치를 마킹       ‘■, *’기호로 대체해야 하며 노출 시에도 마킹 처리된 내용에 대하여 판독       되어서는 아니 된다.

2. 주차관제시스템 운영체계

가. 정기권차량

1) 주차장 진출입시 차번인식기(LPR)로부터 차량번호 확인 후 자동 인식되어         차단기가 자동으로 개폐되어 진출·입한다. 이때 차번인식기 위의 전광판에        해당 차량번호가 표출되어야 한다.

2) 등록된 정기권 차량번호는 이용기간, 차종, 성명 등을 확인할 수 있어야 하며,       과거 자료를 포함한 모든 자료를 조회할 수 있어야 한다. 등록된 차량 정보는       필요시 관리자 시스템에서 수정이 가능해야 한다.

나. 일반차량 입차

1) 주차장 입구의 차번인식기(LPR)가 자동으로 차량번호를 인식하여 차번인식기      상단의 전광판에 차량번호를 표시하고 주차관리(DB)서버에 입차정보 (차량번호,       입차시간)를 전송, 저장하고, 즉시 차단기를 개방하여 주차권 불출없이 차량을      무정차 진입하게 한다.

다. 일반차량 출차

1) 사전무인정산기에서 숫자판(숫자버튼 또는 터치스크린 숫자판)을 이용, 운전자가       직접 차량번호 뒤4자리를 입력하여 출차차량 확인 및 요금정산 후 차단기를       개방시켜 진출하게 한다. 이때, 뒤4자리가 동일한 차량이 2대 이상일 경우        차량번호로 정렬하여 순서를 매겨, 해당 차량의 순번을 선택시 주차요금이        계산되고, 정산 후 출차되도록 해야 한다.

2) 출차 시 사전무인정산기, 차번인식기(LPR), 차단기 등의 장애발생 시 통합        주차관제센터 근무자와 통신을 할 수 있는 호출기능과 Voip폰을 설치하여야       한다.

3) 차량번호는 ‘19년 바뀐 차량번호 XX가XXXX→XXX가XXXX의 8자리 번호판이       잘 인식되어야 한다.

3. 주차관제시스템 구성

가. 데이터베이스

1) 주차장에서 발생된 데이터 중 입‧출차 및 결제관련 자료는 실시간으로 주차       관제시스템 PC 및 관리자 시스템으로 자동 전송되어 수집되도록 구축되어야       한다.

2) 주차관제시스템에서 주차장의 입‧출차 차량에 대해 조작(차량번호 수정, 할인       처리 등)이 이루어 질 때, 처리 결과 데이터는 동일하게 적용되도록 구축되어야       한다.

나. 통합주차관제 시스템

1) 자동 전송된 데이터를 기본으로 모든 입‧출차현황을 조회, 출력, 조작할 수        있어야 하고, 한 화면에서 입차차량정보(차번인식기 이미지, 판독 차량번호,       입차시간 등)와 출차차량정보(차번인식기 이미지, 판독 차량번호, 출차시간,       주차요금, 정기권 여부, 할인내역 및 할인요금 등)를 볼 수 있도록 구성해야       하며, 차량번호 미인식시 해당 차량을 선택하여 차번인식기의 이미지를 보고       차량번호를 수정할 수 있어야 한다. 이때, 출차시 입차정보와 조합하여 출차       여부를 확인할 수 있어야 한다.

2) 매출일보/월보/연보, 할인현황/할인구분코드별 현황, 결제수단 매출현황 및       승인내역 검색/조회, 입차내역/출차내역 조회, 시간대별 입․출차현황, 미출차       내역조회 등의 데이터를 조회, 관리할 수 있어야 하며, 계약당사자가 요구하는       조회형식에 대해서는 추가/보완/변경할 수 있다.

3) 주차관제시스템에서 공통으로 사용될 공통코드를 등록할 수 있는 프로그램을       등록정보별로(할인코드등록, 면제사유/차량 등록, 할인사유/차량 등록, 주차       면수 등 기본정보 등록, 휴일관리, 운영시간 등 운영정보 등록, 주차요금 정보       등록 등) 제공해야 하며, 주요 프로그램에 대한 권한은 관리자로 지정 운영될       수 있어야 한다.

4) 모든 조회 프로그램은 인쇄 또는 엑셀전환이 가능해야 한다.

다. 정기권 관리

1) 주차장의 정기권 등록이 주차관제서버 PC에서 가능토록 하여야 한다.

2) 출차시 정기권 차량을 자동 확인, 무정차 출차가 가능하도록 해야 한다.

3) 신청된 정기권 차량정보는 엑셀 또는 개별 건으로 주차관제프로그램에서 등록이       가능해야 한다.

4) 정기권 정보(차량번호, 등록기간 등) 변경시 관리자에 의해 수정이 가능해야       한다.

라. 주차장 원격 감시기능

1) 주차장의 입‧출구 차번인식기에서 촬영된 이미지를 실시간으로 볼 수 있는        진출입차량 모니터링 시스템을 구축하여야 한다.

2) 주차장에 설치되는 모든 장비에 대한 상태 정보(정상,에러 등)를 실시간으로       확인 가능하도록 구축하여야 한다.

마. 무인주차관제/운영 시스템

1) 주차장의 데이터베이스에 저장된 입‧출차관련 데이터를 참조하여 매출일보/      월보/연보, 할인현황, 결제수단별 매출현황 및 승인내역 검색/조회, 입차/        출차내역 조회, 시간대별 입‧출차현황, 미출차 내역조회 등의 데이터를 조회       및 관리할 수 있어야 하며, 계약당사자가 요구하는 조회형식에 대해서는 추가/      보완/변경할 수 있다.

2) 주차관제프로그램에서는 출차시 요금할인을 요청하는 차량에 대한 할인 전        요금, 할인 후 요금, 결제할 금액, 결제여부, 정기권 여부, 면제처리 등에         대한 내용을 한 화면에서 확인할 수 있도록 효율적인 기능을 제공한다.

3) 할인 처리는 출차차량에 대해 관리자가 수동 할인처리를 통해 등록된 할인        항목을 적용하여 해당 할인율로 요금이 계산되어 결제되도록 구성되어야 하며,       주차요금 및 할인율 기준은 KBS스포츠월드 주차장 운영 지침에 따른다.

4) 자동화(무인화) 주차관제시스템에서 공통으로 사용될 공통코드를 등록할 수        있는 프로그램을 등록정보별로(할인코드등록, 면제사유/차량 등록, 할인사유        /차량 등록, 주차장 기본정보 등록, 휴일관리, 운영정보 등록, 주차요금 정        보등록 등) 제공해야 한다.

5) 주차관제센터에서 일별(정기권 등 포함) 주차요금 정산금액이 계약당사자의        계좌로 입금 처리하여야 한다, 정산내역서에는(주차요금, 할인·면제,정기권        등)을 익일 확인할 수 있어야 한다.

4. 보안용 CCTV

가. 주차장내에 진입하는 차량 및 주차된 차량에 대한 영상을 촬영 및 모니터링        기능을 지원하는 장비(CCTV)를 구비 하여야 한다.

나. CCTV는 200만화소 이상으로 주차장내 보안을 위해 저장 및 실시간 조회가        가능하여야 한다.

Ⅴ. 주차요금 징수

1. 주차요금

가. 운영시간 : 24시간

나. 무료 및 회차 시간 : KBS비즈니스 요구사항 반영

다. 주차요금 : KBS비즈니스 조례에 따름

2. 정기권

가. 차번인식기에 의하여 자동으로 처리가 되어야 하며, 차번인식기가 미인식시       통합주차관제센터에서 자동 출차 처리가 가능해야 한다.

나. 정기권 기간 이전 또는 정기권 기간 초과 주차시는 정기권 기간 이외의 시간에       대해서는 시간요금을 부과하여 징수해야 한다.

3. 결제수단

가. 모든 신용카드사의 신용카드, 스마트페이(삼성페이 등)등으로 실시간 결제가       가능해야 한다.

나. 주차장에서 처리된 정산자료는 실시간으로 계약당사자 지정 VAN 또는 PG사와      송·수신 후, 결제처리 되어야 하며, 실시간으로 주차장에 있는 주차관제 서버에      기록·저장되어야 한다.

다. 일일마감은 계약당사자가 정한 시간까지 결제승인 된 데이터를 자동처리 후       정산금액을 계약당사자의 세외수입 계좌로 입금처리 하여야 하며, 정산내역       등은 시스템에 자동 생성되어 관리자 시스템에 표출되어야 한다.

4. 기타 할인 처리

가. 관리자의 확인이 필요한 할인은 증빙자료 등을 확인, 이미지 촬영/저장 후        별도 조작(할인적용)으로 할인 처리될 수 있어야 하며, 등록된 할인 항목외        항목추가/변경시(할인/면제 시간 변경/추가, 할인요율 변경/추가 등) 관제        센터에서 별도 프로그램 수정 없이 간단히 추가, 변경 등이 가능해야 한다.